**Рекламное агентство «ДРИМ»**

**Ярославль, ул. Рыбинская, д. 40**

**8 - 800 - 7777 - 234, 8 - 4852 - 42 - 7777(8 линий), info@drim.ru**

**Крупнейший региональный оператор в европейской части России.**

**Более 10000 поверхностей в Ярославле, Волгограде, Воронеже, Новосибирске, Саратове, Тюмени, Иваново, Орле, Вологде, Череповце, Костроме, Рязани, Саранске и др. городах**

Технические требования

билборды 6х3 (винил)

**1. Материал:** баннерная ткань GLP010-M

**2.** **Цветность:** 4+0.

**3. Плотность материала:**

 **3.1 Для разового использования: не менее** 340 г/м2

 **3.2 Для длительного размещения (2 и более месяцев ): не менее** 440Г/М2,

**4. Размер полотна:** 6200х3200 мм (по периметру белые поля по 10 см)

**5. Запечатываемое поле (фон, картинка):** 6000х3000 мм.

**6. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т. п.):** 5800х2800 мм, относительно центра постера.

**Примечание: если постер не соответствует тех. требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется**

3,2 м

2,8 м

3 м

5,8 м (информационное поле)

6 м (запечатываемое поле)

6,2 м (габаритный размер полотна)